6.1.12 变道辅助

工作目标类型：四轮车、二轮车

工作车速范围：15km/h-150km/h

驾驶员可以选择开启或关闭功能。功能在车辆上电后，进行自检。变道辅助技术要求见表12。

