6.1.6 开门预警

开门预警功能旨在阻止当驾驶员或乘客打开车门时，没有注意到后方来车从而发生碰撞。后传感器

应该能够探测到相邻车道的从后方靠近的目标，从而提醒驾驶员不要打开车门。

工作目标类型：汽车、两轮车、行人。

工作车速范围：0-5km/h。

驾驶员可以选择开启或关闭功能，整车下线后，第一次的上电，功能默认开启。功能在车辆上电后，

进行自检。开门预警技术要求见表6。

表6 开门预警技术要求

