6.1.2 后碰撞预警

工作目标类型：汽车、二轮车。

工作车速范围：0-150km/h。

驾驶员可以选择开启或关闭功能，整车下线后，第一次的上电，功能默认开启。功能在车辆上电后，

进行自检。后碰撞预警技术要求见表2。

表2 后碰撞预警技术要求

