


按照这个做 的几个坑

1. 安装这个玩意儿arc\_gnu\_2020.03\_ide\_win\_install最好装C盘不然bug很多会找不到make 和各种bug，另外环境变量path里需要把C:\arc\_gnu\bin这个 上移到最高级，以防止这个破玩意找到了别的make
2. 还要单独安装一下Calterah的Application\_GUI 安装好以后需要把demo板插上 然后双击这个 这个会安装demo板的usb转com驱动，否则会导致一个demo板有2个com口的bug
3. 雷达上位机烧录不进去，并且dubug报错，雷达不发热

解决办法：

断电烧录，再插电

重新打开上位机烧录，重新打开eclipse来debug

检查Application\_GUI检查端口

检查Can分析仪电阻

检查仿真器通电

检查Debug插口正反

检查所有线是否接触不良

4.问题如图：

重新编译，打开debug，debug会在断点错误或者内存错误，此时烧录，雷达开始发热，烧录成功，debug打开并运行成功。

**5.检查电源线是否给雷达供电**