


按照这个做 的几个坑

1. 安装这个玩意儿arc\_gnu\_2020.03\_ide\_win\_install最好装C盘不然bug很多会找不到make 和各种bug，另外环境变量path里需要把C:\arc\_gnu\bin这个 上移到最高级，以防止这个破玩意找到了别的make
2. 还要单独安装一下Calterah的Application\_GUI 安装好以后需要把demo板插上 然后双击这个 这个会安装demo板的usb转com驱动，否则会导致一个demo板有2个com口的bug